%% LyX 1.6.9 created this file.  For more info, see http://www.lyx.org/.
%% Do not edit unless you really know what you are doing.
\documentclass[master.tex]{subfiles}

\makeatletter
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Textclass specific LaTeX commands.
\newcommand{\lyxaddress}[1]{
\par {\raggedright #1
\vspace{1.4em}
\noindent\par}
}
\newcommand{\lyxrightaddress}[1]{
\par {\raggedleft \begin{tabular}{l}\ignorespaces
#1
\end{tabular}
\vspace{1.4em}
\par}
}

\makeatother

\begin{document}

\title{Hidrodinamikai fókuszálás multilayer mikrofluidikai chip segítségével}

\author{Laki András József}

\maketitle

\lyxaddress{Konzulens: Dr. Iván Kristóf, Dr. Danilo Demarchi}

\lyxrightaddress{}

Korunkban egyre nagyobb igény mutatkozik a különbözõ szakterületek összekapcsolására. Az egyes diszciplínák elérték fejlõdésük határait. Az új és áttörõ fejlõdéshez nélkülözhetetlen az egyes területeket egymásba integrálni. Az informatika robbanásszerû fejlõdésével majdnem minden kutatási irány intenzív fejlõdésbe kezdett. Legfõképpen az orvostudomány által életre hívott bioinformatikai ág indult virágzásnak. Célkitûzésünk ennek megfelelõen több diszcíplinát áthidaló, Micro-Total-Analysis-Systems (uTAS) elvû, Lab-on-a-chip (LOC) mikrochip szerepelt. 

A Szent István Egyetem Állatorvosi Kar Parazitológiai és Állattani Tanszékén felmerült bioorientált mikrofluidikai feladathoz sikeresen terveztünk és összeállítottunk egy vizsgáló rendszert, mely segítségével mikronos nagyságú részecskéket vizsgálhatunk hidrodinamika segítségével. A legyártott, mikrofluidikai fókuszáló, multilayer mikrochip által tetszõleges nagyságú fluidum csatornát alakíthatunk ki pár mikronos nagyságban. Az üveg-szilícium-üveg mikrochiphez optikai rendszer is társítható. Mival a mikrocsatornán millilitereket akarunk minél rövidebb idõ alatt átáramoltatni ezért a fluidum sebessége és nyomása nagyban megnõ. A nagysebességû folyadék vizsgálatához nagy frame/s-al bíró kamerarendszer szükséges. 

További kísérleteink során rendszerünkhöz CNN univerzális gépet szeretnénk társítani, amely több ezer frame/s-os teljesítménnyel bír. Illetve elektródákat helyeztünk el a mikrocsatorna falaiba. Ezek segítségével érzékelhetjük a csatornában áthaladó részecskék által megváltoztatott elektromágneses teret, így egy újabb lehetõség nyílik a részecskék analizálására és összeszámolására. 

\end{document}
